# Network USB Hub 설정

컴퓨터를 시작할 때 Control Center 소프트웨어의 시작 여부와 같은 일반 설정 및 Control Center 소프트웨어의 업데이트 방법 등을 지정할 수 있습니다.
Network USB Hub 설정 속성에 액세스하려면 Control Center의 Tasks(작업)에서 Configure general Hub settings(일반 허브 설정 구성)을 클릭하십시오.
일반 설정
연결된 허브
Network USB Hub 정보

## 일반 설정

General(일반) 탭에서 Control Center 소프트웨어를 시작하려는 시점 및 보려는 알림의 유형을 지정할 수 있습니다.
Start Hub Control Center when Windows Starts(Windows 시작 시 Hub Control Center 시작하기) 확인란을 선택하는 경우 컴퓨터를 시작하면 자동 연결을 지정한 모든 장치가 사용할 수 있도록 준비됩니다. 장치 자동 연결 지정에 대한 자세한 내용은 장치 속성을 참조하십시오. 컴퓨터가 시작될 때 소프트웨어를 시작하도록 지정하는 경우 Show the Hub Control Center(Hub Control Center 보기) 확인란도 선택하여 컴퓨터가 시작될 때마다 Control Center가 표시되도록 할 수 있습니다.
Notification Settings(알림 설정)에서 어떤 유형의 알림을 볼 것인지 지정할 수 있습니다. 다음과 같은 확인란을 선택하십시오.

1. Notify me when the device connection is lost(장치 연결이 해제되면 알립니다) - USB 장치에 대한 연결이 해제되면 알립니다.
2. Remind me that devices should not be in use whenever I disconnect a device(장치 연결을 해제할 때마다 장치가 사용 중이 아니어야 함을 알립니다) - 연결 해제 전에 장치가 사용 중이 아님을 확인해야 함을 알립니다. 예를 들어 파일이 열려 있는 동안 저장 장치 연결을 해제하면 데이터가 유실될 수도 있습니다.

Device status refresh rate(장치 상태 새로 고침 간격) 설정 방법을 지정합니다. 이 간격은 Control Center가 허브에 접속된 장치 상태를 업데이트하는 간격을 결정합니다.
맨 위로 이동

## 연결된 허브

Connected Hubs(연결된 허브) 탭에서 네트워크에서 사용할 수 있는 모든 Network USB Hub를 살펴 보고 해당 속성을 설정할 수 있습니다.
상자에 Connected Hubs(연결된 허브)가 모두 나열됩니다. 임의의 허브를 선택해서 Properties(속성)를 클릭하면 해당 허브의 설정을 볼 수 있습니다. 네트워크 보기를 최신 상태로 만들려면 Refresh list(목록 새로 고침)를 클릭합니다.
서브네트워크가 포함된 네트워크를 관리하는 네트워크 관리자는 Refresh options(새로 고침 옵션)를 클릭하여 Control Center가 허브에 대한 네트워크를 검색할 때 사용할 브로드캐스트 IP 주소를 지정할 수 있습니다. 브로드캐스트 IP 주소는 서브네트워크에 있는 모든 시스템을 검색할 때 사용됩니다.
맨 위로 이동

## Network USB Hub 정보

About(정보) 탭에는 현재 실행 중인 Control Center 소프트웨어의 버전과 소프트웨어 지원 연락처 정보가 들어 있습니다. 전자 메일 지원 요청을 보내야 하는 경우 소프트웨어 버전 번호를 기재해 주십시오.
맨 위로 이동