# Network USB Hub設定

您可以指定一般設定，如是否要在啟動電腦時啟動Control Center軟體，以及指定要如何更新Control Center軟體等。
若要存取Network USB Hub設定內容，請按一下Control Center中 [Tasks] (工作) 之下的 [Configure general Hub settings] (設定一般集線器設定)。
一般設定
連接的集線器
關於Network USB Hub

## 一般設定

在 [General] (一般) 標籤中，您可以指定何時要啟動Control Center軟體，以及想看到的通知類型。
如果您勾選 [Start Hub Control Center when Windows Starts] (當啟動 Windows 時，啟動集線器Control Center) 核取方塊，當您啟動電腦時，所有您指定要自動連接的裝置都會立即可用。如需有關指定自動連接裝置的資訊，請參閱裝置內容。如果您指定要在電腦啟動時啟動軟體，您也可以勾選 [Show the Hub Control Center] (顯示集線器Control Center) 核取方塊，如此一來，每當您啟動電腦時，Control Center就會出現。
在 [Notification Settings] (通知設定) 之下，您可以指定要看見哪種通知。勾選下列項目的核取方塊：

1. [Notify me when the device connection is lost] (裝置連線中斷時通知我) - 在連線至 USB 裝置中斷時通知您。
2. [Remind me that devices should not be in use whenever I disconnect a device] (當我中斷裝置連線時，提醒我裝置不應處於使用狀態) - 提醒您在中斷連線之前，應先確定裝置不在使用中。例如，在開啟檔案時中斷儲存裝置的連線，可能會導致資料遺失。

指定您要設定 [Device status refresh rate] (裝置狀態重新整理頻率) 的頻率。這個頻率會決定Control Center更新連接至集線器的裝置狀態的頻率。
回到頁首

## 連接的集線器

在 [Connected Hubs] (連接的集線器) 標籤上，您可以檢視網路上所有可用的Network USB Hub，並設定它們的內容。
所有 [Connected Hubs] (連接的集線器) 都會列在該方塊中。您可以任選一個集線器，然後按一下 [Properties] (內容)，檢視該特定集線器的設定。按一下 [Refresh list] (重新整理清單)，以確定您的網路顯示畫面是最新的。
管理的網路中包含子網路的網路管理員，可以按一下 [Refresh options] (重新整理選項)，來指定Control Center在搜尋網路上的集線器時要使用的廣播 IP 位址。廣播 IP 位址會用來搜尋子網路上的所有機器。
回到頁首

## 關於Network USB Hub

[About] (關於) 標籤包含您目前正在執行的Control Center軟體版本，以及軟體支援聯絡資訊。當您必須傳送電子郵件要求支援時，請在說明中附上軟體版本號碼。
回到頁首