# Firewalls

Este tópico mostra como criar uma excepção para o centro de controlo em vários programas de firewalls conhecidos. Uma vez que as firewalls são concebidas para bloquear intrusões indesejadas na sua rede, tem de especificar definições que indicam à firewall que o centro de controlo tem autorização para comunicar com o Hub USB da sua rede.
As instruções dizem respeito às versões dos programas de firewall visualizados em baixo. Se tiver uma versão diferente de uma determinada firewall, as localizações de algumas opções poderão diferir das localizações fornecidas aqui.
Windows Live OneCare
Mcafee Security Center 2007
Norton Internet Securities 2007
Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007
Zone Alarm

# Windows Live OneCare

(1) Clique com o botão direito do rato no ícone do Windows Live OneCare na barra de tarefas.

(2) Faça clique sobre Change OneCare settings (Alterar definições OneCare).

(3) Seleccione "Firewall" e faça clique sobre "Advanced settings." (Definições avançadas).

(4) Seleccione "Programs" (Programas) e faça clique sobre Adicionar.

(5) Seleccione "connect.exe" da pasta onde o centro de controlo está instalado.
O caminho por defeito é: "C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe".
(6) Verifique se o software está definido como "Permitir". Faça clique sobre "Aplicar".
(7) Agora vá até "Ports and protocols" (Portas e protocolos), faça clique sobre Adicionar.

(8) Adicione uma nova excepção
Uma para dados de saída

Name (Nome): NUHCC (saída)
TCP or UDP (TCP ou UDP): TCP
Port range (Extensão de portas): 19540 a 19540
For Connections (Para ligações): de saída [portas remotas]
Scope (Âmbito): Internet
E mais uma excepção para dados de entrada:

Nome: NUHCC(entrada)
TCP ou UDP: UDP
Extensão de portas: 19540 a 19540
Para ligações: de entrada [portas locais]
Âmbito: Internet
(9) Verifique as excepções criadas

Certifique-se de que ambas as excepções estão activadas
(10) Conclua a configuração

Tem de reiniciar o seu computador para que as alterações sejam aplicadas.
Voltar ao topo

# McAfee Security Center 2007

(1) Faça clique sobre Iniciar>Todos os programas>McAfee. Seleccione McAfee Security center.
Seleccione Internet & Network (a) (Internet & Rede (a)) e depois faça clique sobre a opção para "Configure" (Configurar) (b).

(2) Expanda a lista de protecção firewall activada clicando nas setas (a).
Agora faça clique sobre "Advanced" (b) (Avançado) (b).

(3) Certifique-se de que "Program Permissions" (Permissões do programa) do lado esquerdo está realçado (a).
Faça clique sobre "Add Allowed Program" (Adicionar programa permitido) (b).

(4) Vá até à pasta onde o centro de controlo está instalado.
O caminho por defeito é: "C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe"
Seleccione o programa (realçado em baixo) "Ligar" e faça clique sobre "Abrir"

(5) Faça clique sobre OK.
Poderá ser necessário reiniciar o seu computador para que as alterações sejam aplicadas.
Voltar ao topo

# Norton Internet Securities 2007

(1) Vá até Iniciar>Todos os programas>Norton Internet Security. Seleccione Norton Internet Security.
Expanda as definições (a) e desloque-se para baixo até "Internet Security and Firewall Options" (Segurança na Internet e opções da firewall) (b) e faça clique sobre esta opção.

(2) Seleccione Program Control (Controlo do programa).

(3) Faça clique sobre Adicionar.

(4) Vá até à pasta onde o centro de controlo está instalado.
O caminho por defeito é: "C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe"
Seleccione o programa (realçado em baixo) "Ligar" e faça clique sobre "Abrir"

(5) O controlo do programa irá pedir-lhe depois a acção apropriada para este programa.
Escolha "Permitir" e faça clique sobre OK.

(6) Faça clique sobre "Aplicar". Isto confirma e aplica a excepção para o centro de controlo.

Faça clique sobre OK para sair.
Poderá ser necessário reiniciar o seu computador para que as alterações sejam aplicadas.
Voltar ao topo

# Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007

(1) Vá até Iniciar>Todos os programas>Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007. Seleccione Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007.

Faça clique sobre "Personal Network & Firewall Controls" (Rede pessoal & Controlos da firewall) do lado esquerdo.

(2) Faça clique sobre "Settings" (Definições).

(3) Certifique-se de que a opção "Direct Internet Connection" (Ligação directa à Internet) está realçada (a) depois faça clique sobre "Adicionar" (b).

(4) No próximo ecrã certifique-se de que o nível de segurança está definido como baixo (a).
Faça clique sobre o separador "Program Control" (Controlo do programa) (b).

(5) Faça clique sobre "Adicionar".

(6) Faça clique sobre "Procurar" e navegue até à localização onde instalou o centro de controlo.

A localização por defeito é:

"C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe"

Seleccione o programa "Ligar" e faça clique sobre Abrir.

(7) Certifique-se de que a definição do programa está configurada para o "Simple Mode" (Modo simples) e que a opção "Permitir" está seleccionada. Faça clique sobre OK e depois volte a clicar em OK.

Poderá ser necessário reiniciar o seu computador para que as alterações sejam aplicadas.

Voltar ao topo

# Zone Alarm

(1) No Centro de controlo do Hub USB de rede, clique em Configure general Hub settings (Configurar definições Hub gerais) em Tasks (Tarefas) no centro de controlo. Surgem os separadores de propriedades das definições Hub USB de rede. Seleccione o separador Connected Hubs (Hubs conectados).
(2) Anote o IP do Hub USB de rede.
(3) Clique com o botão direito do rato no ícone do ZoneAlarm na barra de tarefas e abra o centro de controlo ZoneAlarm

(4) Seleccione "Firewall". Seleccione "Zones" (Zonas) e faça clique sobre "Adicionar".

(5) Seleccione "IP Address" (Endereço IP).

(6) Introduza o endereço IP do seu Hub USB de rede que anotou anteriormente. Faça clique sobre OK.

(7) Verifique as suas definições

(8) Certifique-se de que o IP do Hub USB de rede está listado na zona "fidedigna" e faça clique sobre "Firewall".
A ligação no centro de controlo deverá agora estar activada.
Voltar ao topo