# Firewall

Questa funzione mostra come creare una eccezione per l'interfaccia nei più comuni programmi firewall. La funzione dei firewall è quella di proteggere la rete bloccando l'accesso a intrusioni indesiderate, sarà quindi necessario selezionare le impostazioni desiderate per consentire all'interfaccia di comunicare con l'Hub USB presente sulla vostra rete.
Le istruzioni si riferiscono alle versioni dei programmi firewall descritti di seguito. Qualora si abbia una versione diversa da quelle menzionate, è possibile visualizzare opzioni diverse da quelle qui descritte.
Windows Live OneCare
Mcafee Security Center 2007
Norton Internet Securities 2007
Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007
Zone Alarm

# Windows Live OneCare

(1) Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona presente nella barra delle applicazioni di Windows Live OneCare.

(2) Fare clic su cambia impostazioni OneCare.

(3) Selezionare "Firewall" e fare clic su "Impostazioni avanzate".

(4) Selezionare "Firewall" e fare clic su "Impostazioni avanzate".

(5) Selezionare "connect.exe" (exe file) dalla cartella in cui l'Interfaccia è installata.
Il percorso predefinito è: "C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe".
(6) Controllare che il software sia impostato su "Allow" (consenti). Fare clic su "Apply" (applica)
(7) Quindi selezionare "Ports and protocols" (porte e protocolli) e fare clic su "Add" (aggiungi).

(8) Aggiungere una eccezione
per i dati in uscita

Nome: NUHCC (interfaccia per l'Hub USB di rete) (Out) (in uscita)
TCP o UDP: TCP
Range della porta: da 19540 fino a 19540
Per Connessioni: Outbound [remote ports] (porte remote in uscita)
Destinazione: Internet
e una eccezione per i dati in entrata:

Nome:NUHCC (interfaccia per l'Hub USB di rete) (Out) (in uscita)
TCP o UDP: UDP
Range della porta: da 19540 fino a 19540
Per Connessioni: Entrata [porte locali]
Destinazione: Internet
(9) Controllare le eccezioni inserite

Assicurarsi che entrambe le eccezioni siano abilitate
(10) Terminare la configurazione

E' necessario riavviare il computer per eseguire le modifiche desiderate.
Ritorna in alto

# McAfee Security Center 2007

(1) Fare clic su Avvio>Tutti i programmi>McAfee. Selezionare McAfee Security center.
Selezionare Internet e rete (a) e fare clic su "Configura" (b).

(2) Ampliare la protezione del Firewall presente facendo clic sulle frecce(a).
Quindi fare click su "Avanzate" (b)

(3) Assicurarsi che "Autorizza Programma" sulla sinistra siano selezionate(a).
Fare clic su "Aggiungi Programma Autorizzato" (b).

(4) Selezionare "connect.exe" (file) dalla cartella in cui l'Interfaccia è installata.
Il percorso predefinito è: "C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe"(interfaccia per l'Hub USB.exe)
Selezionare il programma evidenziato di seguito scegliendo"Connetti" e fare clic su"Apri"

(5) fare click su OK
E' necessario riavviare il computer per eseguire le modifiche desiderate.
Ritorna in alto

# Norton Internet Security 2007

(1) Andare al menu Avvio>Tutti i programmi>Norton Internet Security. Selezionare Norton Internet Security.
Ampliare le impostazioni (a) e scorrere fino a "Opzioni Firewall per Internet Security" (b) quindi fare clic su questa opzione.

(2) Selezionare Controllo del Programma.

(3) fare clic su "Aggiungi"

(4) Sfoglia la cartella in cui l'Interfaccia è installata.
Il percorso predefinito è: "C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe"(interfaccia per l'Hub USB.exe)
Selezionare il programma evidenziato di seguito scegliendo"Connetti" e fare clic su"Apri"

(5) Il programma vi chiederà di selezionare un'azione appropriata per questo programma.
Scegliere "Consenti" e fare clic su " OK"

Fare clic su "Applica". Quest'azione conferma ed esegue le eccezioni inserite nell'interfaccia.

Fare clic su OK per uscire.
E' necessario riavviare il computer per eseguire le modifiche desiderate.
Ritorna in alto

# Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007

(1) Andare sul menu Avvio>Tutti i Programmi>Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007. Selezionare Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007.

fare clic a sinistra su "Rete personale e controllo del Firewall".

(2) fare clic su "Impostazioni".

(3) Assicurarsi che l'opzione "Connesione Internet Diretta" sia evidenziata (a) quindi fare clic su"Aggiungi" (b).

(4) Assicurarsi che la prossima schermata sia impostata su livello di sicurezza basso (a).
fare clic sulla scheda "Controllo di Programma" (b).

(5) fare clic su "Aggiungi".

(6) Fare clic su "Sfoglia" e trovare la directory in cui è installata l'interfaccia.

La directory predefinita è:

"C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe (interfaccia per l'Hub USB di rete)"

Selezionare il l'opzione"Connetti" e fare clic su "Apri".

(7) Assicurarsi che il programma sia impostato su "Modalità Semplice" e che l'opzione "Consenti" sia selezionata. Fare clic su OK, quindi di nuovo su OK.

E' necessario riavviare il computer per eseguire le modifiche desiderate.

Ritorna in alto

# Zone Alarm

(1) dalla directory dell'Interfaccia per l'Hub USB di rete, fare clic su "Configura impostazioni generali dell'Hub" da "Tasks" dell'Intefaccia. Apparirà la scheda relativa alle impostazioni per l'Hub USB di rete. Selezionare la scheda relativa ai dispositivi Hub connessi.
(2) Inserire l'indirizzo IP dell'Hub USB di rete.
(3) Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona relativa al ZoneAlarm dalla barra delle proprietà nel software del ZoneAlarm

(4) Selezionare "Firewall." Selezionare "Zones" e fare clic su "Aggiungi."

(5) Selezionare "Indirizzo IP".

(6) Inserire lo stesso indirizzo IP dell'Hub USB di rete che si è inserito in precedenza. Fare clic su OK

(7) Verificare le impstazioni

(8) Accertarsi che l'indirizzo IP dell'Hub USB di rete sia elencato nell'area protetta e fare clic su "Firewall."
A questo punto la connessione nell'interfaccia è abilitata.
Ritorna in alto