# Firewalls

Hier erfahren Sie, wie Sie eine Ausnahmeeinstellung für verschiedene gängige Firewall-Programme im Kontrollzentrum einrichten können. Da Firewalls sind so konzipiert sind, dass Sie unerwünschten Zugriff auf Ihr Netzwerk verhindern, müssen Sie in den Einstellungen festlegen, dass der Firewall mitgeteilt wird, dass das Kontrollzentrum die Möglichkeit haben muss, mit dem Netzwerk USB-Hub in Ihrem Netzwerk zu kommunizieren.
Die Anweisungen sind für die Versionen der Firewall-Programme, die unten angezeigt werden. Wenn Sie eine andere Version einer bestimmten Firewall haben, werden möglicherweise manche Optionen an einer anderen Stelle aufgeführt als in dieser Beschreibung.
Windows Live OneCare
Mcafee Security Center 2007
Norton Internet Security 2007
Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007
Zone Alarm

# Windows Live OneCare

(1) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Windows Live OneCare in der Taskleiste.

(2) Klicken Sie auf OneCare-Einstellungen ändern.

(3) Wählen Sie "Firewall" und klicken Sie auf "Erweiterte Einstellungen."

(4) Wählen Sie "Programme" und klicken Sie auf "Zufügen."

(5) Wählen Sie "connect.exe" in dem Ordner, in dem das Kontrollzentrum installiert ist.
Der Standardpfad ist: "C:\Programme\BELKIN\Netzwerk USB Hub-Kontrollzentrum\Connect.exe".
(6) Überprüfen Sie, ob für die Software "Zulassen" markiert ist. Klicken Sie auf "Übernehmen".
(7) Gehen Sie jetzt zu "Ports und Protokolle", und klicken Sie auf "Zufügen".

(8) Fügen Sie eine neue Ausnahme hinzu
Eine für ausgehende Daten

Name: NUHCC (Out)
TCP oder UDP: TCP
Portbereich: 19540 bis 19540
Richtung: Ausgehend [Remote Ports]
Bereich: Internet
Und eine Ausnahme für eingehende Daten:

Name: NUHCC(IN)
TCP oder UDP: UDP
Portbereich: 19540 bis 19540
Richtung: Eingehend [Lokale Ports]
Bereich: Internet
(9) Überprüfen Sie die festgelegten Ausnahmen

Stellen Sie sicher, das beide Ausnahmen aktiviert sind
(10) Schließen Sie die Konfiguration ab

Sie müssen Ihren Computer neu starten, damit die Änderungen in Kraft treten.
Zum Anfang

# McAfee Security Center 2007

(1) Klicken Sie auf Start>Programme>McAfee. Wählen Sie McAfee Security Center.
Wählen Sie Internet & Netzwerk (a) und klicken Sie dann auf die Option "Konfigurieren" (b).

(2) Erweitern Sie die Liste mit aktivierten Firewall-Schutz-Optionen (Firewall Protection), indem Sie auf die Pfeile klicken(a).
Klicken Sie dann auf "Erweitert" (Advanced) (b).

(3) Stellen Sie sicher, dass "Programmzulassungen" (Program Permissions) auf der linken Seite markiert ist(a).
Klicken Sie auf "Zugelassenes Programm zufügen" (Add Allowed Program)" (b).

(4) Suchen Sie den Ordner, in dem das Kontrollzentrum installiert ist.
Der Standardpfad ist: "C:\Programme\BELKIN\Netzwerk USB Hub-Kontrollzentrum\Connect.exe"
Wählen Sie das Programm (unten markiert) und öffnen Sie es

(5) Klicken Sie auf “OK”.
Sie müssen Ihren Computer neu starten, damit die Änderungen in Kraft treten.
Zum Anfang

# Norton Internet Security 2007

(1) Gehen Sie zu Start>Programme>Norton Internet Security. Wählen Sie Norton Internet Security.
Erweitern Sie die Einstellungen (a) und scrollen Sie zu "Internet Security und Firewall Optionen" (nternet Security and Firewall Options) (b) und klicken Sie darauf.

(2) Klicken Sie auf Programmkontrolle (Program Control).

(3) Klicken Sie auf Zufügen (Add).

(4) Suchen Sie den Ordner, in dem das Kontrollzentrum installiert ist.
Der Standardpfad ist: "C:\Programme\BELKIN\Netzwerk USB Hub-Kontrollzentrum\Connect.exe"
Wählen Sie das Programm (unten markiert) und öffnen Sie es.

(5) Die Programmkontrolle fragt Sie dann nach dem gewünschten Vorgang für dieses Programm.
Wählen Sie "Zulassen" (Allow), und klicken Sie dann auf OK.

(6) Klicken Sie auf "Übernehmen" (Apply). Dadurch wird die Ausnahme für das Kontrollzentrum bestätigt und übernommen.

Klicken Sie zum Beenden auf "OK".
Sie müssen Ihren Computer neu starten, damit die Änderungen in Kraft treten.
Zum Anfang

# Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007

(1) Gehen Sie zu Start>Programme>Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007. Wählen Sie Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007.

Klicken Sie links auf "Netzwerk- & Firewall-Kontrolle" (Personal Network & Firewall Controls).

(2) Klicken Sie dann auf "Einstellungen" (Settings).

(3) Stellen Sie sicher, dass die Option "Direkte Internetverbindung"(Direct Internet Connection) markiert ist (a) und klicken Sie dann auf "Zufügen" (Add) (b).

(4) Stellen Sie im nächsten Dialogfenster sicher, dass das Sicherheitsniveau niedrig ist (a).
Klicken Sie auf die Registerkarte "Programmkontrolle" (Program Control) (b).

(5) Klicken Sie auf "Zufügen" (Add).

(6) Klicken Sie auf "Durchsuchen" (Browse) und navigieren Sie zu dem Ort, an welchem Sie das Kontrollzentrum installiert haben.

Der Standardpfad ist:

""C:\Programme\BELKIN\Netzwerk USB Hub-Kontrollzentrum\Connect.exe""

Wählen Sie das Programm und öffnen Sie es.

(7) Stellen Sie sicher, dass der einfache Modus (Simple Mode) in den Programmeinstellungen eingestellt ist und die Option "Zulassen" (Allow) markiert ist. Klicken Sie dann auf OK und dann nochmals auf OK.

Sie müssen Ihren Computer neu starten, damit die Änderungen in Kraft treten.

Zum Anfang

# Zone Alarm

(1) Klicken Sie im Netzwerk USB-Hub Kontrollzentrum unter Aufgaben auf Konfigurieren der allgemeinen Hub-Einstellungen. Die Netzwerk USB-Hub Einstellungseigenschaften werden angezeigt. Wählen Sie die Registerkarte Angeschlossene Hubs.
(2) Notieren Sie sich die IP des Netzwerk USB-Hubs.
(3) Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Taskleiste auf das ZoneAlarm-Symbol und öffnen Sie das ZoneAlarm Control Center.

(4) Select "Firewall." Wählen Sie "Zonen" (Zones) und klicken Sie dann auf "Zufügen" (Add).

(5) Wählen Sie IP-Adresse (IP Address).

(6) Geben Sie die IP-Adresse Ihres Netzwerk USB-Hubs ein, die Sie sich notiert haben. Klicken Sie auf OK.

(7) Überprüfen Sie die Einstellungen

(8) Stellen Sie sicher, dass die IP des Netzwerk USB-Hubs auf der Liste der sicheren Zonen (trusted zone) aufgeführt wird und klicken Sie auf "Firewall."
Jetzt müsste die Verbindung im Kontrollzentrum (Control Center) aktiviert sein.
Zum Anfang