# 防火牆

本主題為您說明如何在幾個常見的防火牆程式中為控制中心建立例外。防火牆是設計用來阻擋不想要的入侵者侵入您的網路，因此您必須指定設定，讓防火牆允許控制中心和您網路上的網路 USB 集線器通訊。
本說明適用於以下的防火牆程式版本。如果您的防火牆與指定的版本不同，部分選項的位置可能會和這裡所顯示的不同。
Windows Live OneCare
Mcafee Security Center 2007
Norton Internet Securities 2007
Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007
Zone Alarm

# Windows Live OneCare

(1) 以滑鼠右鍵按一下工作列中的 Windows Live OneCare 圖示。

(2) 按一下 [Change OneCare settings] (變更 OneCare 設定)。

(3) 選取 [Firewall] (防火牆)，然後按一下 [Advanced settings] (進階設定)。

(4) 選取 [Programs] (程式)，然後按一下 [Add] (新增)。

(5) 從安裝控制中心的資料夾中選取 [connect.exe]。
預設的路徑為："C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe"。
(6) 檢查該軟體是否設為 [allow] (允許)。按一下 [Apply] (套用)。
(7) 然後移至 [Ports and protocols] (連接埠和通訊協定)，按一下 [Add] (新增)。

(8) 新增例外
一個用於外送資料

[Name:] (名稱：) NUHCC (Out)
[TCP or UDP:] (TCP 或 UDP：) TCP
[Port Range:] (連接埠範圍：) 19540 to 19540
[For Connections:] (連線用於：) Outbound [remote ports] (輸出 [遠端連接埠])
[Scope:] (範圍：) Internet (網際網路)
另一個例外則用於內送資料：

[Name:] (名稱：) NUHCC(IN)
[TCP or UDP:] (TCP 或 UDP：) UDP
[Port Range:] (連接埠範圍：) 19540 to 19540
[For Connections:] (連線用於：) Inbound [local ports] (輸入 [本機連接埠])
[Scope:] (範圍：) Internet (網際網路)
(9) 檢查所建立的例外

請確定這兩個例外都已啟用
(10) 完成設定

您必須重新啟動電腦才能套用變更。
回到頁首

# McAfee Security Center 2007

(1) 按一下 [開始] > [所有程式] > [McAfee]。選取 McAfee Security center。
選取 [Internet & Network] (網際網路和網路) (a)，然後按一下 [Configure] (設定) 選項以進行設定 (b)。

(2) 按一下箭頭，展開 [Firewall Protection is enabled] (已啟用防火牆防護) 清單 (a)。
然後按一下 [Advanced] (進階) (b)。

(3) 確定左側的 [Program Permissions] (程式權限) 已醒目標示 (a)。
按一下 [Add Allowed Program] (新增允許的程式) (b)。

(4) 瀏覽至安裝控制中心的資料夾。
預設的路徑為："C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe"
選取 [Connect] (連線) 程式 (以下醒目標示者)，然後按一下 [Open] (開啟)

(5) 按一下 [OK] (確定)。
您可能需要重新啟動電腦才能套用變更。
回到頁首

# Norton Internet Securities 2007

(1) 移至 [開始] > [所有程式] > [Norton Internet Security]。選取 [Norton Internet Security]。
展開 [Settings] (設定) (a)，然後向下捲動至 [Internet Security and Firewall Options] (網際網路安全性和防火牆選項) (b)，然後按一下該連結。

(2) 選取 [Program Control] (程式控制)。

(3) 按一下 [Add] (新增)。

(4) 瀏覽至安裝控制中心的資料夾。
預設的路徑為："C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe"
選取 [Connect] (連線) 程式 (以下醒目標示者)，然後按一下 [Open] (開啟)

(5) 然後 [Program control] (程式控制) 會詢問您要對該程式執行的適當動作。
選擇 [Allow] (允許)，然後按一下 [OK] (確定)。

(6) 按一下 [Apply] (套用)。如此即會確認並套用為控制中心設定的例外。

(5) 按一下 [OK] (確定) 結束。
您可能需要重新啟動電腦才能套用變更。
回到頁首

# Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007

(1) 移至 [開始] > [所有程式] > [Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007]。選取 [Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007]。

按一下左側的 [Personal Network & Firewall Controls] (個人網路和防火牆控制)。

(2) 按一下 [Settings] (設定)。

(3) 確定 [Direct Internet Connection] (直接網際網路連線) 選項已醒目標示 (a)，然後按一下 [Add] (新增) (b)。

(4) 確定下一個畫面中的安全性層級已設為 [Low] (a)。
按一下 [Program Control] (程式控制) 標籤 (b)。

(5) 按一下 [Add] (新增)。

(6) 按一下 [Browse] (瀏覽)，然後瀏覽至安裝控制中心的位置。

預設的位置為：

"C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe"

選取 [Connect] (連線) 程式，然後按一下 [Open] (開啟)。

(7) 確定該程式設定已設為 [Simple Mode] (簡單模式) 並已選取 [Allow] (允許) 選項。按一下 [OK] (確定)，然後再按一次 [OK] (確定)。

您可能需要重新啟動電腦才能套用變更。

回到頁首

# Zone Alarm

(1) 在網路 USB 集線器控制中心中，按一下控制中心中 [Tasks] (工作) 之下的 [Configure general Hub settings] (設定一般集線器設定)。隨即出現 [Network USB Hub Settings Properties] (網路 USB 集線器設定內容) 標籤。選取 [Connected Hubs] (連接的集線器) 標籤。
(2) 抄下網路 USB 集線器的 IP。
(3) 以滑鼠右鍵按一下工作列中的 ZoneAlarm 圖示，然後開啟 ZoneAlarm 控制中心

(4) 選取 [Firewall] (防火牆)。選取 [Zones] (區域)，然後按一下 [Add] (新增)。

(5) 選取 [IP Address] (IP 位址)。

(6) 輸入您之前抄下的網路 USB 集線器的 IP 位址。按一下 [OK] (確定)。

(7) 確認您的設定

(8) 確定網路 USB 集線器的 IP 已列在 [trusted] (信任) 區域中，然後按一下 [Firewall] (防火牆)。
現在控制中心中的連線應該已啟用。
回到頁首