# Firewalls

Esta relación muestra cómo crear excepciones para el centro de control según los distintos programas de firewall conocidos. Como los firewall están diseñados para bloquear las intrusiones no deseadas en su red, debe determinar los ajustes que informan al firewall de que debe permitir al centro de control comunicarse con el hub USB para redes.
Las intrucciones varían según las versiones de los programas de firewall. Si tiene una versión diferente de un firewall determinado, puede que las ubicaciones de algunas opciones difieran de aquellas que se le proporcionan aquí.
Windows Live OneCare
Mcafee Security Center 2007
Norton Internet Securities 2007
Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007
Zone Alarm

# Windows Live OneCare

(1) Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono de Windows Live OneCare en la barra de tareas.

(2) Pinche en "Cambiar ajustes de OneCare".

(3) Seleccione"Firewall" y después "Ajustes avanzados".

(4) Seleccione "Programas" y después "Añadir".

(5) Seleccione "connect.exe" en la carpeta en la que esté instalado el centro de control.
La ruta predeterminada es: "C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe".
(6) Compruebe que el software está ajustado en "permitir". Haga clic sobre "Aplicar".
(7) Ahora diríjase a "Puertos and protocolos", pinche en "Añadir".

(8) Añadir una nueva excepción
Una para los datos salientes

Nombre: NUHCC (salida)
TCP o UDP: TCP
Intervalo del puerto: de 19540 a19540
Para conexiones: Salida [puertos remotos]
Ámbito: Internet
Y otra excepción más para los datos entrantes:

Nombre: NUHCC(entrada)
TCP or UDP: UDP
Intervalo del puerto: de 19540 a19540
Para conexiones: Entrada [puertos remotos]
Ámbito: Internet
(9) Compruebe las excepciones creadas

Asegúrese de que ambas excepciones estén activadas
(10) Finalizar la configuración

Debe reiniciar el ordenador para que los cambios surtan efecto.
Vuelta al principio

# McAfee Security Center 2007

(1) Pinche en Inicio>Todos los programas>McAfee. Seleccione McAfee Security center.
Seleccione Internet y redes (a) y después pinche en la opción de "Configurar" (b).

(2) Amplíe la protección del firewall pinchando sobre las flechas (a).
Haga clic en "Avanzado" (b).

(3) Asegúrese de que la opción de los "Permisos del programa", a la izquierda, esté destacada (a).
Pinche en "Añadir programa permitido" (b).

(4) Vaya hasta la carpeta en la que esté instalado el centro de control.
La ruta predeterminada es: "C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe"
Seleccione el programa (destacado abajo) "Conectar" y pinche en "Abrir"

(5) Pinche en aceptar.
Puede que tenga que reiniciar el ordenador para que los cambios surtan efecto.
Vuelta al principio

# Norton Internet Securities 2007

(1) Vaya a Inicio>Todos los programas>Norton Internet Security. Seleccione Norton Internet Security.
Amplíe los ajustes (a) y descienda hasta "Seguridad Internet y opciones de firewall" (b) y pinche sobre esta opción.

(2) Seleccione control de programas.

(3) Haga clic sobre añadir.

(4) Vaya hasta la carpeta en la que esté instalado el centro de control.
La ruta predeterminada es: "C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe"
Seleccione el programa (destacado abajo) "Conectar" y pinche en "Abrir"

(5) El control de programas le pedirá entonces que realice la acción apropiada para este programa.
Elija "Permitir" y pinche en aceptar.

(6) Haga clic sobre "Aplicar". Con esto se confirma y se aplica la excepción para el centro de control.

Pinche en aceptar para salir.
Puede que tenga que reiniciar el ordenador para que los cambios surtan efecto.
Vuelta al principio

# Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007

(1) Diríjase a Inicio>Todos los programas>Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007. Seleccione Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007.

Pinche en la opción "Red personal y controles del firewall" situada a la izquierda.

(2) Pinche en "Ajustes".

(3) Asegúrese de que la opción "Conexión Internet" esté destacada (a) , después haga clic en "Añadir" (b).

(4) Asegúrese de que el nivel de seguridad de la siguiente pantalla esté fijado en el nivel bajo (a).
Pinche en la pestaña "Control de programas" (b).

(5) Haga clic sobre añadir.

(6) Pinche sobre "Navegar" y vaya hasta la ubicación donde está instalado el centro de control.

La ubicación predeterminada es:

"C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe"

Seleccione el programa "Conectar" y después abrir.

(7) Asegúrese de que el programa esté ajustado en "Modo sencillo" y de que esté seleccionada la opción "Permitir". Acepte dos veces.

Puede que tenga que reiniciar el ordenador para que los cambios surtan efecto.

Vuelta al principio

# Zone Alarm

(1) En el centro de control del hub USB para redes, haga clic sobre Configurar ajustes generales del hub en la opción de tareas del centro de control. Aparecerá la pestaña de propiedades de los ajustes del hub USB para redes. Seleccione la pestaña de hubs conectados.
(2) Anote la IP del hub USB para redes.
(3) Pinche en el icono de ZoneAlarm en la barra de tareas y abra el centro de control de ZoneAlarm

(4) Seleccione "Firewall." Seleccione "Zonas" y después "Añadir".

(5) Seleccione "dirección IP".

(6) Introduzca la dirección IP del hub USB para redes que anotó anteriormente. Haga clic en aceptar.

(7) Compruebe los ajustes

(8) Asegúrese de que la IP del hub USB para redes esté enumerada en la zona "fiable" y pinche sobre "Firewall."
En ese momento la conexión del centro de control debería estar activada.
Vuelta al principio