# Firewalls

Hier wordt uitgelegd hoe u in enkele populaire firewallprogramma's een uitzondering voor het besturingscentrum kunt maken. Firewalls moeten indringers in uw netwerk tegenhouden. Daarom moet u de firewall zo instellen dat het besturingscentrum wel normaal mag communiceren met de netwerk-USB-hubs in het netwerk.
Hieronder vindt u instructies voor een bepaalde versie versie van enkele firewallprogramma's. Als u van een bepaalde firewall een andere versie gebruikt, kunnen sommige opties zich op een andere plaats bevinden dan hier wordt beschreven.
Windows Live OneCare
McAfee Security Center 2007
Norton Internet Securities 2007
Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007
Zone Alarm

# Windows Live OneCare

(1) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van Windows Live OneCare op de taakbalk.

(2) Klik op Instellingen OneCare wijzigen.

(3) Selecteer Firewall en klik op Geavanceerde instellingen.

(4) Selecteer Programmalijst en klik op Toevoegen.

(5) Selecteer connect.exe in de map waarin het besturingscentrum is geïnstalleerd.
Standaard is dit: C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe.
(6) Controleer of de software is ingesteld op Toestaan. Klik op Toepassen.
(7) Ga nu naar Poorten en protocollen en klik op Toevoegen.

(8) Voeg een nieuwe uitzondering toe.
Eén voor uitgaande gegevens:

Naam: NUHCC (Out)
TCP of UDP: TCP
Poortbereik: 19540 tot 19540
Richting: Uitgaand [externe poorten]
Bereik: Internet
En nog een uitzondering voor inkomende gegevens:

Naam: NUHCC(IN)
TCP of UDP: UDP
Poortbereik: 19540 tot 19540
Richting: Binnenkomend [lokale poorten]
Bereik: Internet
(9) Controleer de gemaakte uitzonderingen.

Zorg ervoor dat beide uitzonderingen zijn ingeschakeld.
(10) Voltooi de configuratie.

U moet de computer opnieuw starten om de wijzigingen definitief toe te passen.
Boven

# McAfee Security Center 2007

(1) Klik op Start > Alle programma's > McAfee. Selecteer McAfee Security Center.
Selecteer Internet en netwerk (a) en klik op Configureren (b).

(2) Open de lijst Firewallbescherming is ingeschakeld door op de pijlen te klikken (a).
Klik nu op Geavanceerd (b).

(3) Zorg ervoor dat in het linkervak Programmamachtigingen is geselecteerd (a).
Klik op Toegestaan programma toevoegen (b).

(4) Ga naar de map waarin het besturingscentrum is geïnstalleerd.
Standaard is dit: C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe.
Selecteer het programma Connect (hieronder aangegeven) en klik op Openen.

(5) Klik op OK.
U moet de computer wellicht opnieuw starten om de wijzigingen definitief toe te passen.
Boven

# Norton Internet Securities 2007

(1) Selecteer Start > Alle programma's > Norton Internet Security. Selecteer Norton Internet Security.
Open Instellingen (a) en ga naar beneden naar Opties voor internetbeveiliging en firewall (b). Klik daarop.

(2) Selecteer Programmabeheer.

(3) Klik op Toevoegen.

(4) Ga naar de map waarin het besturingscentrum is geïnstalleerd.
Standaard is dit: C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe.
Selecteer het programma Connect (hieronder aangegeven) en klik op Openen.

(5) U wordt nu gevraagd wat u met dit programma wilt doen.
Selecteer Toestaan en klik op OK.

(6) Klik op Toepassen. Hiermee is de uitzondering voor het besturingscentrum van kracht..

Klik ter afsluiting op OK.
U moet de computer wellicht opnieuw starten om de wijzigingen definitief toe te passen.
Boven

# Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007

(1) Selecteer Start > Alle programma's > Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007. Selecteer Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007.

Klik aan de linkerkant op Besturing voor Persoonlijk netwerk en firewall.

(2) Klik op Instellingen.

(3) Zorg ervoor dat de optie Directe internetverbinding is geselecteerd (a) en klik op Toevoegen (b).

(4) Zet in het volgende scherm het beveiligingsniveau op Laag (a).
Klik op het tabblad Programmabesturing (b).

(5) Klik op Toevoegen.

(6) Klik op Bladeren en ga naar de map waarin u het besturingscentrum hebt geïnstalleerd.

Standaard is dit:

C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe

Selecteer het programma Connect en klik op de knop Openen.

(7) Zorg ervoor dat de programma-instelling op Simpele modus staat en dat het keuzerondje Toestaan is geselecteerd. Klik op OK en nog een keer op OK.

U moet de computer wellicht opnieuw starten om de wijzigingen definitief toe te passen.

Boven

# Zone Alarm

(1) Klik in het besturingscentrum van de netwerk-USB-hub op Algemene hubinstellingen configureren onder Taken. De tabbladen met eigenschappen van de netwerk-USB-hub worden weergegeven. Selecteer het tabblad Aangesloten hubs.
(2) Noteer het IP-adres van de netwerk-USB-hub.
(3) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van ZoneAlarm op de taakbalk en open het ZoneAlarm Control Center.

(4) Selecteer Firewall. Selecteer Zones en klik op Add.

(5) Selecteer IP Address.

(6) Voer het eerder genoteerde IP-adres van de netwerk-USB-hub in. Klik op OK.

(7) Controleer de instellingen.

(8) Controleer of het IP-adres van de netwerk-USB-hub wordt genoemd als vertrouwde zone en klik op Firewall.
Nu moet de verbinding in het besturingscentrum mogelijk zijn.
Boven