# Network USB Hubの設定

コンピュータの起動時にControl Centerソフトウェアを開始するかどうか、またはControl Centerソフトウェアの更新方法の指定など、一般的な設定を行います。
Network USB Hubの設定プロパティにアクセスするには、Control Centerの［Tasks］（タスク）にある［Configure general Hub settings］（ハブの一般設定）をクリックします。
一般設定
接続されたハブ
Network USB Hubについて

## 一般設定

［General］（一般）タブでは、Control Centerソフトウェアを開始するタイミングや、表示する通知の種類を指定します。
［Start Hub Control Center when Windows Starts］（Windows 起動時にハブControl Centerを開始する）のチェックボックスをオンにすると、コンピュータの起動と同時に、自動接続を指定したすべてのデバイスが使える状態になります。デバイスの自動接続の指定については、「デバイスのプロパティ」を参照してください。コンピュータ起動時にソフトウェアを開始するように指定した場合は、［Show the Hub Control Center］（ハブControl Centerを表示する）チェックボックスもオンにしておくと、コンピュータを起動するたびにControl Centerを表示できます。
［Notification Settings］（通知設定）では、表示する通知を指定します。次のチェックボックスから選択します。

1. ［Notify me when the device connection is lost］（デバイス接続が失われたときに通知する）- USB デバイスの接続が失われたときに通知します。
2. ［Remind me that devices should not be in use whenever I disconnect a device］（デバイス切断時にデバイスが使用中でないか確認する） - 切断する前に、デバイスが使用中でないことを確認するよう警告します。例えば、ファイルを開いているときにストレージデバイスを切断すると、データが失われる場合があります。

［Device status refresh rate］（デバイス状態のリフレッシュ速度）を設定する頻度を指定します。ここでは、Control Centerがハブに接続されたデバイスの状態を更新する頻度を設定します。
トップに戻る

## 接続されたハブ

［Connected Hubs］（接続されたハブ）タブでは、ネットワーク上で使用可能なすべてのNetwork USB Hubを表示し、そのプロパティを設定できます。
すべての接続されたハブがボックスに表示されます。任意のハブを選択して［Properties］（プロパティ）をクリックすると、そのハブの設定が表示されます。［Refresh list］（リフレッシュリスト）をクリックし、ネットワークの表示を最新の状態にします。
サブネットワークを含めたネットワークを管理するネットワーク管理者は、［Refresh options］（リフレッシュオプション）をクリックし、Control Centerがネットワーク上のハブを検索するときにブロードキャスト IP アドレスを使用するように指定することができます。ブロードキャスト IP アドレスは、サブネットワーク上のすべてのマシンを検索するために使用します。
トップに戻る

## Network USB Hubについて

［About］（バージョン情報）タブは、実行中のControl Centerソフトウェアのバージョン、およびソフトウェアサポートの連絡先を表示します。電子メールによるサポートを必要とする場合は、ここからソフトウェアのバージョンを確認し、その情報を記載して送信してください。
トップに戻る