# Pare-feux

Le texte qui suit vous indique comment créer une exception pour le Control Center avec de nombreux pare-feux. Parce que les pare-feux sont conçus afin de bloquer les intrusions sur votre réseau, vous devez paramétrer le pare-feu de sorte que le Control Center soit autorisé à communiquer avec le Hub USB réseau de votre réseau.
Les instructions concernent les pare-feux dont les versions sont mentionnées ci-dessous. Si vous possédez une version différente d'un pare-feu donné, l'emplacement de certaines options peut différer de ceux mentionnés dans le texte.
Windows Live OneCare
Mcafee Security Center 2007
Norton Internet Securities 2007
Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007
Zone Alarm

# Windows Live OneCare

(1) Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur l'icône Windows Live OneCare de la barre des tâches.

(2) Cliquez « Change OneCare settings » (Modifier les paramètres OneCare).

(3) Sélectionnez « Firewall » (Pare-feu) et cliquez « Advanced settings » (Paramètres avancés).

(4) Sélectionnez « Firewall » (Pare-feu) et cliquez « Advanced settings » (Paramètres avancés).

(5) Sélectionnez « connect.exe », dans le dossier d'installation du Control Center.
Le chemin d'accès par défaut est : « C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe ».
(6) Assurez-vous que le logiciel est réglé à « allow » (autoriser). Cliquez sur « Apply » (Appliquer).
(7) Allez ensuite à « Ports and protocols » (Ports et protocoles), cliquez « Add » (Ajouter).

(8) Ajouter une nouvelle exception
Pour l'envoi de données :

Nom : NUHCC (Out)
TCP ou UDP : TCP
Plage de port : 19540 à 19540
Pour les connexions : Outbound [remote ports]
Scope : Internet
Et pour la réception de données :

Nom : NUHCC(IN)
TCP ou UDP : UDP
Plage de port : 19540 à 19540
Pour les connexions : Inbound [local ports]
Scope : Internet
(9) Vérifiez les exceptions créées.

Assurez-vous que les deux exceptions soient activées.
(10) Terminez la configuration

Vous devez redémarrer votre ordinateur pour que les changements soient pris en compte.
Haut de la page

# McAfee Security Center 2007

(1) Cliquez Démarrer > Tous les programmes > McAfee. Sélectionnez « McAfee Security Center »
Sélectionnez « Internet & Network » (Internet et Réseau) (a), puis cliquez sur l'option « Configure » (Configurer) (b).

(2) Développez la liste « Firewall Protection is enabled » en cliquant sur les flèches (a).
Cliquez « Advanced » (Avancé) (b).

(3) Assurez-vous que « Program Permissions » à gauche soit surligné (a).
Cliquez « Add Allowed Program » (Ajouter un programme autorisé) (b).

(4) Allez au dossier d'installation du Control Center.
Le chemin d'accès par défaut est : « C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe ».
Sélectionnez le programme (surligné ci-dessous) appelé « Connect », puis cliquez « Open » (Ouvrir).

(5) Cliquez « OK ».
Vous devrez probablement redémarrer votre ordinateur pour que les changements soient pris en compte.
Haut de la page

# Norton Internet Security 2007

(1) Allez à Démarrer > Tous les programmes > Norton Internet Security. Sélectionnez « Norton Internet Security ».
Développez « Settings » (Paramètres), allez à « Internet Security and Firewall Options » (b) et cliquez sur celles-ci.

(2) Sélectionnez « Program Control ».

(3) Cliquez « Add » (Ajouter).

(4) Allez au dossier d'installation du Control Center.
Le chemin d'accès par défaut est : « C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe ».
Sélectionnez le programme (surligné ci-dessous) appelé « Connect », puis cliquez « Open » (Ouvrir).

(5) « Program Control » vous invitera à indiquer l'action appropriée pour ce programme.
Choisissez « Allow » (Autoriser) et cliquez « OK ».

(6) Cliquez sur « Apply » (Appliquer). Ceci a pour effet de confirmer et d'appliquer l'exception pour le Control Center.

Cliquez sur « OK » pour quitter.
Vous devrez probablement redémarrer votre ordinateur pour que les changements soient pris en compte.
Haut de la page

# Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007

(1) Allez à Démarrer > Tous les programmes > Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007. Sélectionnez « Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007 ».

Cliquez sur « Personal Network & Firewall Controls », sur la gauche.

(2) Cliquez sur « Settings » (Paramètres).

(3) Assurez-vous que l'option « Direct Internet Connection » est surlignée (a), puis cliquez « Add » (Ajouter) (b).

(4) À l'écran suivant, assurez-vous que le niveau de sécurité et réglé à « low » (faible) (a).
Cliquez l'onglet « Program Control » (b).

(5) Cliquez « Add » (Ajouter).

(6) Cliquez « Parcourir » et allez au dossier d'installation du Control Center.

L'emplacement par défaut est

« C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe ».

Sélectionnez le programme « Connect », puis cliquez « Open » (Ouvrir).

(7) Vérifiez que le paramètre soit réglé à « Simple Mode » (Mode simple) et que l'option « Allow » (Autoriser) est sélectionnée. Cliquez sur OK, puis de nouveau sur OK.

Vous devrez probablement redémarrer votre ordinateur pour que les changements soient pris en compte.

Haut de la page

# Zone Alarm

(1) Au Control Center pour Hub USB réseau, cliquez « Configuration des paramètres généraux » du hub sous « Tâches ». L'onglet des propriétés du Hub USB réseau apparaît. Sélectionnez l'onglet « Hubs connectés ».
(2) Notez l'adresse IP du Hub USB réseau.
(3) Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur l'icône ZoneAlarm de la barre de tâches et ouvrez le « ZoneAlarm Control Center ».

(4) Sélectionnez « Firewall » (Pare-feu). Sélectionnez « Zones » et cliquez « Add » (Ajouter).

(5) Sélectionnez « IP Address » (Adresse IP).

(6) Entrez l'adresse IP de votre Hub USB réseau, notée précédemment. Cliquez sur OK.

(7) Vérifiez les paramètres.

(8) Assurez-vous que l'adresse IP du Hub USB réseau apparaît dans la zone « sûre » et cliquez « Firewall ».
La connexion au Control Center doit maintenant être possible.
Haut de la page