# 방화벽

이 항목에서는 많이 사용되는 여러 방화벽 프로그램에서 Control Center를 예외로 설정하는 방법을 설명합니다. 방화벽은 네트워크에 대한 무단 침입을 차단하도록 설계되어 있으므로 Control Center가 사용자 네트워크에 있는 Network USB Hub와 통신할 수 있도록 방화벽 설정을 통해 방화벽에 알려주어야 합니다.
지침은 아래 나와 있는 방화벽 프로그램 버전에 해당됩니다. 방화벽 버전이 다른 경우 일부 옵션의 위치가 여기에서 설명된 내용과 다를 수 있습니다.
Windows Live OneCare
Mcafee Security Center 2007
Norton Internet Securities 2007
Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007
Zone Alarm

# Windows Live OneCare

(1) 마우스 오른쪽 단추로 작업 표시줄의 Windows Live OneCare 아이콘을 클릭합니다.

(2) Change OneCare settings(OneCare 설정 변경)를 클릭합니다.

(3) "Firewall(방화벽)"을 선택하고 "Advanced settings(고급 설정)"를 클릭합니다.

(4) "Programs(프로그램)"를 선택하고 "Add(추가)"를 클릭합니다.

(5) Control Center가 설치된 폴더에서 "connect.exe"를 선택합니다.
기본 경로는 "C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe"입니다.
(6) 해당 소프트웨어가 "allow(허용)"로 설정되어 있는지 확인합니다. "Apply(적용)"를 클릭합니다.
(7) "Ports and protocols(포트 및 프로토콜)"로 이동하여 "Add(추가)"를 클릭합니다.

(8) 예외를 새로 추가합니다.
송신 데이터에 대한 예외입니다.

Name(이름): NUHCC (Out)
TCP or UDP(TCP 또는 UDP): TCP
Port Range(포트 범위): 19540 to 19540
For Connections(연결 용도): Outbound [remote ports]
Scope(범주): Internet
수신 데이터에 대한 예외를 추가합니다.

Name(이름): NUHCC(IN)
TCP or UDP(TCP 또는 UDP): UDP
Port Range(포트 범위): 19540 to 19540
For Connections(연결 용도): Inbound [local ports]
Scope(범주): Internet
(9) 생성된 예외를 확인합니다.

두 예외가 모두 사용 가능으로 설정되어 있는지 확인합니다.
(10) 구성을 마칩니다.

변경 사항을 적용하려면 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다.
맨 위로 이동

# McAfee Security Center 2007

(1) 시작, 모든 프로그램, McAfee를 차례로 클릭합니다. McAfee Security center를 선택합니다.
Internet & Network(인터넷 및 네트워크)(a)를 선택한 다음 "Configure(구성)"(b) 옵션을 클릭합니다.

(2) 화살표(a)를 클릭하여 Firewall Protection is enabled list(방화벽 보호 사용) 목록을 확장합니다.
이제 "Advanced(고급)"(b)를 클릭합니다.

(3) 왼쪽에 있는 "Program Permissions(프로그램 권한)"가 강조 표시되었는지(a) 확인합니다.
"Add Allowed Program(허용되는 프로그램 추가)"(b)를 클릭합니다.

(4) Control Center가 설치된 폴더를 찾으십시오.
기본 경로는 "C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe"입니다.
아래 강조 표시된 프로그램 "Connect(연결)"를 선택하고 "Open(열기)"을 클릭합니다.

(5) OK(확인)를 클릭합니다.
변경 사항을 적용하려면 컴퓨터를 다시 시작해야 할 수도 있습니다.
맨 위로 이동

# Norton Internet Securities 2007

(1) 시작, 모든 프로그램, Norton Internet Security를 차례로 선택합니다. Norton Internet Security를 선택합니다.
Settings(설정)를 확장하고(a) 화면 아래쪽으로 스크롤하여 "Internet Security and Firewall Options(인터넷 보안 및 방화벽 옵션)"(b)를 찾아 클릭합니다.

(2) Program Control(프로그램 제어)을 선택합니다.

(3) Add(추가)를 클릭합니다.

(4) Control Center가 설치된 폴더를 찾으십시오.
기본 경로는 "C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe"입니다.
아래 강조 표시된 프로그램 "Connect(연결)"를 선택하고 "Open(열기)"을 클릭합니다.

(5) 그러면 Program control(프로그램 제어)에서 이 프로그램에 대해 옵션을 선택하라는 메시지가 나타납니다.
"Allow(허용)"를 선택하고 OK(확인)를 클릭합니다.

(6) "Apply(적용)"를 클릭합니다. 그러면 Control Center에 대한 예외가 확인 및 적용됩니다.

(5) OK(확인)를 클릭하여 종료합니다.
변경 사항을 적용하려면 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다.
맨 위로 이동

# Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007

(1) 시작, 모든 프로그램, Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007을 차례로 선택합니다. Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007을 선택합니다.

왼쪽의 "Personal Network & Firewall Controls(개인 네트워크 및 방화벽 제어)"를 클릭합니다.

(2) "Settings(설정)"를 클릭합니다.

(3) "Direct Internet Connection(직접 인터넷 연결)" 옵션이 강조 표시되어 있는지(a) 확인한 다음 "Add(추가)"(b)를 클릭합니다.

(4) 다음 화면에서 보안 수준이 낮음으로 설정되어 있는지 확인합니다(a).
"Program Control(프로그램 제어)" 탭(b)을 클릭합니다.

(5) "Add(추가)"를 클릭합니다.

(6) "Browse(찾아보기)"를 클릭하여 Control Center를 설치한 위치를 탐색합니다.

기본 위치는 다음과 같습니다.

"C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe"

프로그램 "Connect(연결)"를 선택하고 Open(열기)을 클릭합니다.

(7) 프로그램 설정이 "Simple Mode(단순 모드)"로 설정되어 있고 "Allow(허용)" 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다. OK(확인)를 클릭한 다음 OK(확인)를 한 번 더 클릭합니다.

변경 사항을 적용하려면 컴퓨터를 다시 시작해야 할 수도 있습니다.

맨 위로 이동

# Zone Alarm

(1) Network USB Hub Control Center에서 Control Center의 작업 아래에 있는 Configure general Hub settings(일반 허브 설정 구성)를 클릭합니다. Network USB Hub Settings Properties(설정 속성) 탭이 나타납니다. Connected Hubs(연결된 허브) 탭을 선택합니다.
(2) 네트워크 USB 허브의 IP를 기록해 놓습니다.
(3) 마우스 오른쪽 단추로 작업 표시줄의 ZoneAlarm 아이콘을 클릭하여 ZoneAlarm Control Center를 엽니다.

(4) "Firewall(방화벽)"을 선택하고 "Zones(구역)"를 선택한 다음 "Add(추가)"를 클릭합니다.

(5) "IP Address(IP 주소)"를 선택합니다.

(6) 앞서 기록한 Network USB Hub의 IP 주소를 입력합니다. OK(확인)를 클릭합니다.

(7) 설정을 확인합니다.

(8) Network USB Hub의 IP가 "trusted(신뢰할 수 있는)" 구역 목록에 표시되어 있는지 확인하고 "Firewall(방화벽)"을 클릭합니다.
이제 Control Center의 연결이 사용으로 설정되어 있어야 합니다.
맨 위로 이동