# ファイアウォール

このトピックでは、よく使用されているファイアウォールプログラムで、コントロールセンター用に例外を作成する方法について説明します。ファイアウォールは、ネットワークへの不要な接続の侵入をブロックするように設計されています。このためネットワーク上でコントロールセンターとネットワーク USB ハブとの通信が許可されるようにファイアウォールの設定を指定する必要があります。
ここでは、以下に表示されているファイアウォールプログラムに関する設定手順について説明します。これらのファイアウォールの異なるバージョンを使用している場合は、一部のオプションの位置がここに記載されているものと異なる場合があります。
Windows Live OneCare
Mcafee Security Center 2007
Norton Internet Securities 2007
Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007
Zone Alarm

# Windows Live OneCare

（1）タスクバーで、Windows Live OneCare のアイコンを右クリックします。

（2）［Change OneCare settings］をクリックします。

（3）［Firewall］タブを選択して、［Advanced settings］をクリックします。

（4）［Programs］を選択し、［Add］をクリックします。

（5）コントロールセンターがインストールされているフォルダから connect.exe を選択します。
デフォルトのパスは、C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe です。
（6）ソフトウェアが［allow］に設定されていることを確認します。［Apply］をクリックします。
（7）次に、［Ports and protocols］に移動し、［Add］をクリックします。

（8）新しい例外を追加します。
発信データ用の例外を 1 つ追加します。

Name: NUHCC (Out)
TCP or UDP: TCP
Port Range: 19540 to 19540
For Connections: Outbound [remote ports]
Scope: Internet
さらに、受信データ用に例外をもう 1 つ追加します。

Name: NUHCC(IN)
TCP or UDP: UDP
Port Range: 19540 to 19540
For Connections: Inbound [local ports]
Scope: Internet
（9）作成した例外を確認します。

両方の例外が有効になっていることを確認します。
（10）設定を終了します。

変更を適用するには、コンピュータを再起動する必要があります。
トップに戻る

# McAfee Security Center 2007

（1）［スタート］ - ［すべてのプログラム］ - ［McAfee］をクリックします。［McAfee Security center］を選択します。
［Internet & Network］を選択し（A）、オプションの［Configure］をクリックします（B）。

（2）矢印をクリックして、［Expand the Firewall Protection is enabled］リストを展開します（A）。
次に、［Advanced］をクリックします（B）。

（3）左側にある［Program Permissions］が選択されていることを確認します（A）。
［Add Allowed Program］をクリックします（B）。

（4）コントロールセンターがインストールされているフォルダを参照します。
デフォルトのパスは、C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe です。
プログラム（以下で表示されているように）［Connect］を選択して、［開く］をクリックします。

（5）［OK］をクリックします。
変更を適用するには、コンピュータを再起動する必要がある場合があります。
トップに戻る

# Norton Internet Securities 2007

（1）［スタート］ - ［すべてのプログラム］ - ［Norton Internet Security］をクリックします。［Norton Internet Security］を選択します。
［Settings］を展開し（A）、［Internet Security and Firewall Options］にスクロールし（B）、クリックします。

（2）［Program Control］を選択します。

（3）［Add］をクリックします。

（4）コントロールセンターがインストールされているフォルダを参照します。
デフォルトのパスは、C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe です。
プログラム（以下で表示されているように）［Connect］を選択して、［開く］をクリックします。

（5）［Program Control］が表示され、このプログラムに適切な操作を選択するように求められます。
［Allow］を選択し、［OK］をクリックします。

（6）［Apply］をクリックします。これにより、コントロールセンターの例外が確認され、適用されます。

（5）［OK］をクリックして、終了します。
変更を適用するには、コンピュータを再起動する必要がある場合があります。
トップに戻る

# Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007

（1）［スタート］ - ［すべてのプログラム］ - ［Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007］をクリックします。［Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007］を選択します。

左側にある［Personal Network & Firewall Controls］をクリックします。

（2）［Settings］をクリックします。

（3）オプションの［Direct Internet Connection］が選択されていることを確認し（A）、［Add］をクリックします（B）。

（4）次の画面で、［Security Level］が［Low］に設定されていることを確認します（A）。
［Program Control］タブをクリックします（B）。

（5）［Add］をクリックします。

（6）［Browse］をクリックし、コントロールセンターをインストールした場所に移動します。

デフォルトは次の場所になります。

C:\Program Files\BELKIN\Network USB Hub Control Center\Connect.exe

プログラム［Connect］を選択し、［開く］をクリックします。

（7）プログラムの設定が［Simple Mode］に設定され、［Allow］オプションが選択されていることを確認します。［OK］をクリックし、再度［OK］をクリックします。

変更を適用するには、コンピュータを再起動する必要がある場合があります。

トップに戻る

# Zone Alarm

（1）ネットワーク USB ハブコントロールセンターで、［Control Center］（コントロールセンター）の［Tasks］（タスク）の下にある［Configure general Hub settings］（ハブの一般設定の設定）をクリックします。［Network USB Hub Settings Properties］（ネットワーク USB ハブの設定のプロパティ）タブが表示されます。［Connected Hubs］（接続されたハブ）タブを選択します。
（2）ネットワーク USB ハブの IP をメモします。
（3）タスクバーで、ZoneAlarm のアイコンを右クリックし、ZoneAlarm Control Center を開きます。

（4）［Firewall］を選択します。［Zones］を選択し、［Add］をクリックします。

（5）［IP Address］を選択します。

（6）事前にメモしたネットワーク USB ハブの IP アドレスを入力します。［OK］をクリックします。

（7）設定を確認します。

（8）ネットワーク USB ハブの IP が［Trusted］ゾーンに表示されていることを確認し、［Firewall］をクリックします。
これで、コントロールセンターの接続が有効になりました。
トップに戻る