# Definições do Hub USB de rede

Pode especificar as definições gerais, tais como se quer ou não que o software do centro de controlo se inicie quando o seu computador arranca, especificar como quer actualizar o software do centro de controlo e mais.
Para aceder às propriedades das definições Hub USB de rede, faça clique sobre Configure general Hub settings (Configurar definições Hub gerais) em Tarefas no centro de controlo.
Definições gerais
Hubs conectados
Acerca do Hub USB de rede

## Definições gerais

No separador geral pode especificar quando quer que o software do centro de controlo se inicie e os tipos de notificações que quer visualizar.
Se seleccionar a caixa de verificação para Start Hub Control Center when Windows Starts (Iniciar o centro de controlo do Hub quando o Windows arrancar), quaisquer dispositivos que tenha especificado para se ligarem automaticamente estarão operacionais quando iniciar o seu computador. Para obter informações sobre como especificar para estabelecer automaticamente ligações com dispositivos, consulte Propriedades do dispositivo. Se especificar para iniciar o software, assim que o computador arrancar, também pode seleccionar a caixa de verificação Show the Hub Control Center (Mostrar o centro de controlo do Hub) para que o centro de controlo apareça sempre que o computador seja iniciado.
Em Definições de notificação, pode especificar quais as notificações que quer visualizar. Seleccione as caixas de verificação para:

1. Notify me when the device connection is lost (Notifique-me se a ligação ao dispositivo for interrompida) - para o informar quando a ligação a um dispositivo USB é interrompida.
2. Remind me that devices should not be in use whenever I disconnect a device (Lembre-me de que os dispositivos não devem estar activos quando são desligados) - para o recordar de se certificar que nenhum dispositivo está a ser utilizado antes de ser desligado. Por exemplo, desligar um dispositivo de armazenamento, enquanto ficheiros estão abertos, pode causar a perdas de dados.

Especifique a frequência de actualização da Device status refresh rate (Taxa de actualização do estado do dispositivo). Esta taxa determina a frequência com que o centro de controlo actualiza o estado dos dispositivos ligados ao Hub.
Voltar ao topo

## Hubs conectados

No separador dos Hubs conectados, poderá visualizar todos os Hubs USB de rede disponíveis na sua rede e definir as respectivas propriedades.
Todos os Hubs conectados estão listados na caixa. Pode seleccionar qualquer Hub e clicar em Properties (Propriedades) para ver as definições para o respectivo Hub. Faça clique sobre Refresh list (Actualizar lista) para garantir que a vista da sua rede está actualizada.
Os administradores de rede que gerem uma rede com sub-redes, podem clicar em Refresh options (Opções de actualização) para especificar os endereços IP de emissão que devem ser utilizados quando o centro de controlo procura Hubs de rede. Os endereços IP de emissão são utilizados para procurar em todas as máquinas incluídas nas sub-redes.
Voltar ao topo

## Acerca do Hub USB de rede

O separador Acerca inclui a versão do centro de controlo actualmente em uso e os contactos do serviço de apoio do software. Caso necessite de mandar um e-mail a solicitar apoio, inclua o número da versão do software na sua descrição.
Voltar ao topo