# Paramètres du Hub USB Réseau

Vous pouvez spécifier des paramètres généraux tels que le lancement automatique du Control Center au démarrage de l'ordinateur, la procédure de mise à jour du Control Center et plus encore.
Pour accéder aux propriétés des Paramètres du Hub USB Réseau, cliquez Configuration des paramètres généraux sous Tâches, dans l'interface du Control Center.
Paramètres généraux
Hubs connectés
À propos du Hub USB réseau

## Paramètres généraux

À l'onglet Général, vous pouvez spécifier le moment du lancement du logiciel du Control Center et les alertes désirées.
Si vous cochez la case Démarrer le Control Center pour Hub au démarrage de Windows, tout périphérique configuré de telle sorte qu'il se connecte directement sera prêt à l'emploi au démarrage de l'ordinateur. Pour de l'information sur la configuration du hub pour la connexion automatique, voir Propriétés du périphérique. Si vous optez pour le lancement automatique d'un logiciel au démarrage de l'ordinateur, vous pouvez également cocher la case Afficher le Control Center du Hub, afin que le Control Center soit lancé au démarrage de l'ordinateur.
Sous Paramètres d'alertes, vous pouvez spécifier les alertes désirées. Cochez les cases correspondantes pour :

1. Envoyer une alerte si la connexion avec un périphérique est perdue - vous informe si la connexion avec un périphérique USB est perdue.
2. Me rappeler que les périphériques ne peuvent être en cours d'utilisation si je déconnecte un périphérique - vous rappelle de vérifier si un périphérique est en cours d'utilisation avant de vous déconnecter. Par exemple, se déconnecter d'un périphérique de stockage pendant que des fichiers sont ouverts peut entraîner des pertes de données.

Spécifiez la Fréqu. d'actualisation de l'état du périphérique. Cette valeur détermine la fréquence de mise à jour de l'état des périphériques connectés au hub.
Haut de la page

## Hubs connectés

Sous l'onglet Hubs connectés, vous pouvez voir tous les Hubs USB réseau disponibles sur votre réseau et en configurer les propriétés.
Tous les Hubs connectés apparaissent dans la boîte. Pour voir les paramètres d'un hub donné, sélectionnez-le et cliquez sur Propriétés. Cliquez sur Actualiser la liste pour avoir toujours une liste mise à jour.
Les administrateurs qui gèrent un réseau comprenant des sous-réseaux peuvent cliquer Options d'actualisation pour spécifier les adresses IP de diffusion qui seront utilisées lorsque le Control Center recherche des hubs sur le réseau. Les adresses IP de diffusion sont utilisées pour rechercher toutes les machines des sous-réseaux.
Haut de la page

## À propos du Hub USB réseau

L'onglet À propos affiche la version actuelle du logiciel du Control Center, ainsi que des coordonnées d'assistance concernant le logiciel. Si vous envoyez une demande d'assistance par e-mail, veuillez inclure la version du logiciel dans votre requête.
Haut de la page