# Ajustes del hub USB para redes

Puede determinar los ajustes generales como por ejemplo si desea que el software del centro de control se inicie cuando encienda su ordenador, determinar si quiere actualizar el software del centro de control y muchos más.
Para acceder a las propiedades de los ajustes del hub USB para redes, pinche en Configure general Hub settings (configurar los ajustes generales del hub) en Tasks (tareas) del centro de control.
Ajustes generales
Hubs conectados
Acerca del hub USB para redes

## Ajustes generales

En la pestaña General, puede especificar el momento en el que debe iniciarse el software del centro de control y los tipos de notificaciones que desea ver.
Si marca la casilla Start Hub Control Center when Windows Starts (iniciar el centro de control del hub cuando se inicie Windows), todo dispositivo que haya determinado que se conecte automáticamente estará listo para utilizarse cuando inicie el ordenador. Para más información sobre cómo determinar la conexión automática a los dispositivos, vea Device Properties (propiedades del dispositivo). Si determina iniciar el software cuando se inicie el ordenador, también puede marcar la casilla Show the Hub Control Center (mostrar el centro de control del hub) para que éste aparezca cada vez que inicie el ordenador.
En Notification Settings (ajustes de las notificaciones), puede determinar qué notificaciones desea ver. Marque las casillas para:

1. Ser notificado cuando se pierda la conexión del dispositivo: para ser informado de cuándo se pierde la conexión al dispositivo USB.
2. Ser avisado de que los dispositivos no deberían utilizarse siempre que desconecte un dispositivo : para recordarme que debería asegurarme de que un dispositivo no se esté utilizando antes de desconectarlo. Por ejemplo, desconectar un dispositivo de almacenamiento mientras los archivos están abiertos puede producir pérdidas de datos.

Especificar la frecuencia con que la se quiere comprobar la velocidad de actualización del estado del dispositivo en Device status refresh rate. Dicha velocidad determina el modo en el que el centro de control actualiza el estado de los dispositivos conectados al hub.
Vuelta al principio

## Hubs conectados

En la pestaña de los hubs conectados, puede visualizar todos los hubs USB para las redes que estén disponibles en su red y establecer las propiedades de los mismos.
Todos los Connected Hubs (hubs conectados) están enumerados. Puede seleccionar cualquier hub y pinchar en Properties (propiedades) para visualizar los ajustes de ese hub en particular. Pinche en Refresh list (actualizar listado) para asegurarse de que está viendo la información actualizada de la red.
Los administradores de la red que administran una red que contiene subredes pueden pinchar en Refresh options (actualizar opciones) para determinar la difusión de direcciones IP que se utilizará cuando el centro de control busque la red para los hubs. La difusión de las direcciones IP puede utilizarse para buscar por todos los dispositivos o subredes.
Vuelta al principio

## Acerca del hub USB para redes

La pestaña About (acerca de) incluye la versión del software del centro de control que está utilizando en ese momento y la información de contacto para la asistencia técnica. En caso de que necesite enviar una solicitud de asistencia vía e-mail, incluya el número de la versión del software en su descripción.
Vuelta al principio