# 문제 해결

일반 문제 해결
장치 문제 해결
프린터 문제 해결

## 일반 문제 해결

Network USB Hub에 문제가 발생한 경우 우선 다음과 같은 일반적인 도움말을 적용해 보십시오.

1. 제품이 켜져 있습니까? AC 어댑터가 빠져있거나 연장 전원 코드가 올바르게 꽂혀 있지 않을 수 있습니다. 모든 케이블이 올바르게 꽂혀 있는지 확인하십시오.
2. 네트워크 케이블 또는 USB 케이블이 올바르게 연결되어 있습니까? 네트워크(LAN) 케이블 또는 USB 케이블이 빠져있거나 접촉이 불량할 수 있습니다. 케이블 연결을 확인하십시오.
3. PC가 네트워크에 연결되어 있습니까? PC가 LAN 네트워크에 연결되어 있는 경우 PC가 다른 네트워크 PC에 연결되어 있는지 또는 인터넷 탐색이 가능한지 시도해 보십시오. 네트워크가 올바르게 작동하고 있는지 확인하십시오.
4. 허브의 링크 LED가 켜져 있습니까? 허브의 링크 LED가 켜져 있지 않으면 올바르게 연결되지 않았을 수 있습니다. 네트워크 케이블을 교체하거나 연결 상태를 확인하십시오.
5. 네트워크 케이블이 불량입니까? 네트워크에 사용된 네트워크 케이블이 불량일 수 있습니다. 특히 사무실 바닥에 가설된 케이블은 손상될 가능성이 높습니다. 네트워크 케이블을 확인하십시오.
6. 소프트웨어를 설치한 직후에 문제가 발생했습니까? 소프트웨어가 문제의 원인일 수 있습니다. 설치한 소프트웨어를 제거한 다음 다시 설치하십시오.
7. PC를 다시 시작해도 같은 문제가 발생합니까? PC를 다시 시작하면 문제가 해결될 수 있습니다.

## 장치 문제 해결

Control Center에 장치가 표시되지만 해당 장치에 연결할 수 없는 경우 방화벽으로 인해 연결이 차단되었을 수 있습니다. 설치 도중 Control Center는 허브가 올바르게 작동하도록 Windows 방화벽을 구성하지만, 타사 방화벽을 실행하는 경우 포트를 열고 허브 및 Control Center의 기능을 사용하기 위한 설정을 지정해야 합니다. 많이 사용되는 여러 종류의 방화벽에서 이를 지정하는 방법에 대한 정보는 방화벽 설정을 참조하십시오.

## 프린터 문제 해결

프린터를 공유하는 경우 장치 속성 연결 탭에서 올바른 드라이버를 선택해야 합니다. 자세한 내용은 프린터 연결을 참조하십시오.