# 장치 속성

Device Properties(장치 속성) 화면에서 Belkin Network USB Hub에 접속된 장치의 모든 기능을 관리할 수 있습니다. 즉, Control Center에 표시될 장치의 이름이나 허브를 통해 장치가 컴퓨터와 자동 연결될지 여부 등과 같은 일반적인 설정을 지정할 수 있습니다.
장치 속성 화면에 액세스하려면 Control Center에서 장치를 선택하고 Properties(속성)를 클릭하십시오.
General Properties(일반 속성)
Device Connection Properties(장치 연결 속성)
Printer Connection Properties(프린터 연결 속성)

## 일반 속성

장치 속성의 General(일반) 탭에서 Control Center에 표시되는 장치의 이름을 변경할 수 있고 장치에 대한 다양한 참조 정보가 표시됩니다.
Display name(표시 이름) 필드에 Control Center에 표시될 장치의 이름을 입력하십시오. 기본값은 Control Center에 의해 장치 자체로부터 수집됩니다. 장치로부터 수집된 정보는 Display name(표시 이름)을 변경해도 항상 USB device name(USB 장치 이름)으로 표시됩니다.
Device speed(장치 속도)는 특정 장치가 지원하는 속도로 결정됩니다. 장치의 실제 속도는 네트워크 구성과 같은 다른 요소에 의해 결정되기도 합니다.
사용 가능한 속도는 다음과 같습니다.
Hi Speed(고속): 패키지에 "Hi-Speed USB" 로고가 부착되어 있고 480Mb/s의 속도를 지원하는 USB 제품입니다.
Full Speed(전속): 패키지에 "Certified USB" 로고가 부착되어 있고 1.5 Mb/s 및 12Mb/s의 속도를 지원하는 USB 제품입니다.
Low Speed(저속): 저속은 장치 제조업체에서 종종 전속과 혼용되어 사용됩니다.
일반 탭에는 장치에 대한 참조 정보도 들어 있습니다.
맨 위로 이동

## 장치 연결 속성

장치 속성 화면의 Connection(연결) 탭에서는 컴퓨터가 시작될 때 장치가 이 컴퓨터에 자동 연결될 것인지 여부 및 장치가 연결될 때 자동 시작할 소프트웨어를 지정할 수 있습니다. 이 항목의 정보는 프린터를 제외한 모든 장치에 적용됩니다. 프린터 연결 속성에 대해 자세히 알려면 Printer Connection Properties(프린터 연결 속성)를 참조하십시오.
Control Center가 시작될 때마다 매번 이 장치를 자동 연결하려면, Connection Settings(연결 설정)에서 Automatically connect this device when Control Center starts(Control Center가 시작될 때 이 장치를 자동으로 연결) 확인란을 선택하십시오. Network USB Hub 설정에서 Control Center 시작을 지정하는 확인란과 함께 이 확인란을 선택하면 컴퓨터를 시작할 때마다 장치가 자동 연결됩니다.
네트워크 오류 또는 기타 요인들로 인해 장치로의 연결이 때때로 해제될 수 있습니다. 이런 경우 Control Center가 자동으로 장치를 다시 연결하도록 하려면 Attempt to reconnect if a connection is lost(연결이 해제된 경우 재연결 시도) 확인란을 선택하십시오. 이 확인란을 선택하면 Control Center는 연결이 재설정되거나 컴퓨터가 종료될 때까지 장치 재연결을 시도합니다.
Start Program(시작 프로그램)에서 이 장치와 관련된 모든 소프트웨어의 설정을 지정합니다. 예를 들어 장치가 웹캠인 경우 비디오 캡처를 지원하는 관련 소프트웨어가 함께 제공될 수 있습니다. Launch a program when this device connects(이 장치가 연결될 때 프로그램 실행) 확인란을 선택하여 웹캠에 연결될 때마다 해당 소프트웨어가 자동으로 시작되도록 지정할 수 있습니다. 특정 소프트웨어를 닫을 때 다른 컴퓨터가 사용할 수 있도록 장치를 해제하려면 Disconnect device when the program is closed(프로그램이 닫힐 때 장치 연결 해제)를 지정할 수도 있습니다. 두 개의 확인란을 각각 선택할 수 있습니다.
Program(프로그램) 필드에서 장치와 연결하려는 소프트웨어의 실행 파일을 Browse(찾아보기)하십시오. 필드에 직접 실행 파일에 대한 경로를 입력할 수도 있습니다. 설정이 저장되면 실행 파일의 이름만 Program(프로그램) 필드에 표시됩니다.
맨 위로 이동

## 프린터 연결 속성

장치 속성 화면의 연결 탭에서 프린터만의 특정 속성을 지정할 수 있습니다.
Connection Settings(연결 설정)에서 자동으로 장치를 연결하는 세 가지 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.
컴퓨터가 시작될 때마다 자동으로 해당 프린터에 연결되도록 하려면 Automatically connect when the Control Center starts(Control Center가 시작될 때 자동으로 연결) 확인란을 선택하십시오. 이 컴퓨터가 해당 프린터를 사용하는 유일한 컴퓨터인 경우 이 옵션을 선택합니다. Control Center를 통해 장치를 항상 수동으로 연결하려는 경우 Never automatically connect, I will always connect manually(자동으로 연결하지 않음, 항상 수동 연결) 옵션을 선택하십시오. 프린터를 여러 컴퓨터 간에 공유하는 경우 This is a shared printer, automatically connect and disconnect only when printing(이것은 공유 프린터로 인쇄할 때에만 자동으로 연결 및 연결 해제) 옵션을 선택하는 것이 좋습니다. 이 옵션을 사용하는 경우 인쇄 작업이 프린터로 전송되면 프린터는 자동으로 연결되고 작업이 완료되면 다른 컴퓨터가 사용할 수 있도록 바로 연결이 해제됩니다.
자동 연결 옵션 중 하나를 선택하면 Printer(프린터) 필드를 사용할 수 있습니다. 드롭다운 목록에서 이 프린터와 연결된 프린터 드라이버를 선택하십시오.

네트워크 오류 또는 기타 요인들로 인해 장치로의 연결이 때때로 해제될 수 있습니다. 이런 경우 Control Center가 자동으로 장치를 다시 연결하도록 하려면 Attempt to reconnect if a connection is lost(연결이 해제된 경우 재연결 시도) 확인란을 선택하십시오. 이 확인란을 선택하면 Control Center는 연결이 재설정되거나 컴퓨터가 종료될 때까지 장치 재연결을 시도합니다.
Start Program(시작 프로그램)에서 이 프린터와 관련된 모든 소프트웨어의 설정을 지정합니다. Launch a program when this device connects(이 장치가 연결될 때 프로그램 실행) 확인란을 선택하여 프린터에 연결될 때마다 해당 소프트웨어가 자동으로 시작되도록 지정할 수 있습니다. 특정 소프트웨어를 닫을 때 다른 컴퓨터가 사용할 수 있도록 프린터를 해제하려면 Disconnect device when the program is closed(프로그램이 닫힐 때 장치 연결 해제)를 지정할 수도 있습니다. 두 개의 확인란을 각각 선택할 수 있습니다.
Program(프로그램) 필드에서 프린터와 연결하려는 소프트웨어의 실행 파일을 Browse(찾아보기)하십시오. 필드에 직접 실행 파일에 대한 경로를 입력할 수도 있습니다. 설정이 저장되면 실행 파일의 이름만 Program(프로그램) 필드에 표시됩니다.
맨 위로 이동