# Propriedades do dispositivo

No ecrã das propriedades do dispositivo pode gerir todos os aspectos dos dispositivos ligados ao seu Hub USB de rede da Belkin. Pode especificar as definições gerais, tais como o nome com qual o dispositivo irá aparecer no centro de controlo, se o dispositivo se deve ligar automaticamente a um computador através do Hub assim que o computador inicia, e outras.
Para aceder ao ecrã das propriedades do dispositivo, seleccione um dispositivo no centro de controlo e faça clique sobre Properties (Propriedades).
Propriedades gerais
Propriedades da ligação do dispositivo
Propriedades da ligação da impressora

## Propriedades gerais

O separador geral do ecrã das propriedades do dispositivo permite-lhe alterar o nome com o qual o dispositivo aparece no centro de controlo e indica várias informações de referência acerca do dispositivo.
No campo Display name (Nome a exibir), introduza o nome do dispositivo, como quer que ele apareça no centro de controlo. O nome por defeito é recolhido pelo centro de controlo a partir do próprio dispositivo. A informação do dispositivo irá aparecer sempre como o USB device name (Nome do dispositivo USB), mesmo que altere o Display name (Nome a exibir).
A Device speed (Velocidade do dispositivo) é determinada pela velocidade suportada pelo dispositivo em particular. A velocidade real do dispositivo também é determinada por outros factores, como, por exemplo, a sua configuração de rede.
As velocidades disponíveis são:
Hi Speed (Alta velocidade): produtos USB que têm o logótipo "USB de alta velocidade" na embalagem e suportam uma velocidade de 480 megabytes por segundo (Mb/s)
Full Speed (Velocidade total): produtos USB que têm o logótipo "USB certificado" básico na embalagem e suportam uma velocidade de 1,5 Mb/s e 12 Mb/s.
Low Speed (Baixa velocidade): a baixa velocidade e a velocidade total são frequentemente usadas de forma alternada por fabricantes de dispositivos.
O separador geral também contém informações de referência acerca do dispositivo.
Voltar ao topo

## Propriedades da ligação do dispositivo

O separador de ligação do ecrã das propriedades do dispositivo permite-lhe especificar se o dispositivo deve efectuar uma ligação automática a este computador quando o computador inicia e especificar qualquer software que deve iniciar automaticamente quando o dispositivo efectua a ligação. As informações neste tópico aplicam-se a todos os dispositivos, excepto as impressoras. Para conhecer as propriedades de ligação das impressoras, consulte Propriedades da ligação da impressora.
Em Connection Settings (Definições de ligação), seleccione a caixa de verificação Automatically connect this device when Control Center starts (Ligar automaticamente este dispositivo ao iniciar o centro de controlo) se pretender efectuar a ligação automática a este dispositivo cada vez que o centro de controlo inicia. Se seleccionar esta caixa de verificação junto com a caixa de verificação que especifica que o centro de controlo deve iniciar (em Definições do Hub USB de rede), o dispositivo irá efectuar automaticamente a ligação cada vez que iniciar o computador.
Devido a falhas na rede ou outros factores, as ligações aos dispositivos podem, ocasionalmente, perder-se. Se desejar que o centro de controlo restabeleça automaticamente a ligação com o dispositivo em caso de isto acontecer, seleccione a caixa de verificação Attempt to reconnect if a connection is lost (Tentar restabelecer a ligação quando esta se perde). Se seleccionar esta opção, o centro de controlo irá tentar restabelecer a ligação com o dispositivo até esta estar restabelecida ou o computador encerrar.
Em Start Program (Iniciar programa), especifique as definições para qualquer software associado com este dispositivo. Por exemplo, se o dispositivo for uma câmara web, provavelmente tem um software associado que lhe permite captar imagens de vídeo. Ao seleccionar a caixa de verificação Launch a program when this device connects (Iniciar um programa quando este dispositivo se liga) pode especificar que o software inicia automaticamente sempre que estabelece uma ligação com a câmara web. Também pode especificar para Disconnect device when the program is closed (Desligar o dispositivo quando se fecha o programa), caso pretenda libertar o dispositivo para a utilização por outros computadores quando fecha uma parte específica de software. As duas caixas de verificação podem ser seleccionadas independentemente uma da outra.
No campo Program (Programa),localize o ficheiro executável do software que deseja associar ao dispositivo. Também pode introduzir o caminho para o ficheiro executável directamente no campo. Assim que as suas definições estiverem guardadas, só aparece o nome do ficheiro executável no campo Program (Programa).
Voltar ao topo

## Propriedades da ligação da impressora

O separador de ligação do ecrã das propriedades do dispositivo permite-lhe especificar certas definições específicas das impressoras.
Em Connection Settings (Definições de ligação), pode seleccionar uma de três opções para ligar automaticamente o dispositivo.
Seleccione a caixa de verificação Automatically connect when the Control Center starts (Ligar automaticamente ao iniciar o centro de controlo) se pretende que o computador se ligue automaticamente a esta impressora sempre que o computador inicia. Provavelmente irá seleccionar esta opção, se este computador for o único que irá utilizar a impressora. Se pretender sempre estabelecer a ligação manualmente através do centro de controlo, seleccione a opção Never automatically connect, I will always connect manually (Nunca ligar automaticamente. Ligação será sempre estabelecida manualmente). Se a impressora é partilhada por vários computadores, recomendamos que seleccione a opção This is a shared printer, automatically connect and disconnect only when printing (Esta é uma impressora partilhada, ligar e desligar automaticamente apenas para impressão). Com esta opção, a impressora é automaticamente ligada quando recebe uma tarefa de impressão, e desligada assim que a tarefa estiver terminada, para que a impressora passe a estar disponível para outros computadores.
O campo Printer (Impressora) está activado se seleccionar uma das opções de ligação automática. Da lista pendente seleccione o controlador de impressora associado a esta impressora.

Devido a falhas na rede ou outros factores, as ligações aos dispositivos podem, ocasionalmente, perder-se. Se desejar que o centro de controlo restabeleça automaticamente a ligação com este dispositivo sempre que isso acontecer, seleccione a caixa de verificação Attempt to reconnect if a connection is lost (Tentar restabelecer a ligação quando esta se perde). Se seleccionar esta opção, o centro de controlo irá tentar restabelecer a ligação com o dispositivo até esta estar restabelecida ou o computador encerrar.
Em Start Program (Iniciar programa), especifique as definições para qualquer software associado a esta impressora. Ao seleccionar a caixa de verificação Launch a program when this device connects (Iniciar um programa quando este dispositivo se liga) pode especificar que este software inicia automaticamente sempre que estabelece uma ligação com a impressora. Também pode especificar para Disconnect device when program is closed (Desligar o dispositivo quando se fecha o programa), para libertar a impressora para a utilização por outros computadores sempre que fechar uma parte específica de software. As duas caixas de verificação podem ser seleccionadas independentemente uma da outra.
No campo Program (Programa), localize o ficheiro executável para o software que deseja associar à impressora. Também pode introduzir o caminho para o EXE directamente no campo. Assim que as suas definições estiverem guardadas, só aparece o nome do ficheiro executável no campo Program (Programa).
Voltar ao topo